***INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS***

***\*\*\* INAPA \*\*\****

***Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras***

***“Año de la Innovación y la Competitividad”***

***Descripción Proyecto:***

*Este Acueducto abastecerá de agua potable a las comunidades de El Caliche-Buenos Aires, alimentado de pozos mediante una Línea de impulsión hacia Depósito Regulador. Sus principales componentes son: Línea de impulsión en tubería de Ø06 PVC SDR-21 con un longitud de 470.73 ML, Depósito Regulador de 300 m3, línea matriz en tubería de Ø 08 PVC SDR-26 y Red de Distribución en tubería de Ø4, y Ø 3,PVC SDR-26 con una longitud de 11,013.81 ML , 886 acometidas.*